一、总体要求：

1、所供设备参数和配置符合临床使用需求；

2、所有设备保修时间≥2年；

3、设备运输、安装至正常使用所产生的一切费用由供应商承担；

4、设备如有耗材必须提供耗材价格，耗材必须在浙江省药械平台中标或有阳光采购代码；

5、提供设备联网数据接口类型及协议，并协助完成设备与医院网络的互联互通，相关费用由设备供应商承担（如有）；

6、提供设备首次质检、调试、计量等工作（如需）。

二、技术参数

项目1：转运床3张

1. 适用于院内患者转运；
2. 床体承重≥100KG；
3. 床面尺寸：宽70cm左右，长≥190cm；
4. 床体有升降功能，升降范围：60～80cm；
5. 背板、脚板角度可调节，调节范围：0～60度；
6. 双侧护栏可升降，并配置安全锁；
7. 床体四角都可放置输液架，输液架至少配置2根；
8. 床头位置配有氧气瓶搁架，方位可调节；
9. 床体移动平稳、方便，床头、床尾两侧都配有刹车锁脚踏板；
10. 配有大尺寸的置物架，可以方便放置转运设备；
11. 整床防水、防腐、防锈、防静电设计，清洗方便；
12. 床垫覆盖整床，拆卸方便，可清洗。

浙大儿院采购中心

2019.10.24