技术参数要求

1.品牌要求：格力、大金、三洋或者同档优质品牌

2.所有空调安装含3米自带铜管，以及拆除、复原墙体等工作。

2.1 1.5匹分体式，数量50台

变频1级能效

2.2 2匹分体式，数量50台

变频1级能效、2级能效均可

2.3 3匹分体式空调，数量约10台

变频1级能效、2级能效均可

2.4 5匹柜式空调，数量20台

变频1级能效、2级能效均可

2.5 3匹吸顶式空调，数量5台

变频1级能效、2级能效、3级能效均可

2.6 5匹吸顶式空调，数量5台

变频1级能效、2级能效、3级能效均可

3.提供铜管每米增加费用及保修期外压缩机等设备维修费用