# 除臭机服务参数

一、设备数量及参数要求

1、滨江院区门诊厕所20间，共需除臭设备20台。

2、设备参数要求：

2.1最大风量≥150m³/h；

2.2有效除臭面积：10-15㎡；

2.3除氨气效率≥95%；其它异味去除率≥90%；灭菌率≥95%；

2.4噪音≤50dB；

2.5提供相关检测部门有效检测报告；

2.6安装方式：挂墙式安装；

2.7净化方式：等离子灭菌。

二、服务要求

1、定期例行设备维护，定期滤网清洗/更换，定期香体更换，保证环境质量。提供详细的服务方案。

2、每次服务需由医院签字确认，否则不予支付服务费用。

3、设备故障报修后12小时内供应商必须上门维修至正常工作，同时需医院签字确认。由此产生的一切费用由供应商承担。如未按规定时间解决故障，扣除该台设备当月维护费。