床帘、窗帘等需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 窗帘类别 | 主要使用区域 | 预估面积/数量（以现场实际测量数据为准） |
| 1 | 手动零PVC3%透景卷帘 | 公共区域 | 1150㎡ |
| 2 | 手动零PVC1%透景卷帘 | 办公区 | 1720㎡ |
| 3 | 手动遮光卷帘（自清洁） | 实验室、细胞室 | 1570㎡ |
| 4 | 手动防晒帘（防油污） | 餐厅 | 50㎡ |
| 5 | 布帘1 | 值班室、示教室 | 1730㎡ |
| 6 | 布帘2 | 病房 | 6600㎡ |
| 7 | 布帘3 | 会议室 | 150㎡ |
| 8 | 纱帘 | 会议室 | 150㎡ |
| 9 | 医用隔帘（床帘） | 病房 | 11750㎡ |
| 10 | 手动轨道 | 使用布帘、纱帘区域 | 1440m |
| 11 | 预弯弧轨道 | 使用医用隔帘区域、盐水轨道 | 6030m |
| 12 | 盐水伸缩吊杆 | 病房 | 900个 |

备注：所有窗帘包含配件和扎带等辅料。遮光布帘、纱帘须按照1:2打皱；医用隔帘须按照1:1.5打皱