一、主要功能：

适用于新生儿（含早产儿）和体重30公斤以下的儿童进行无创通气支持。

二、主要技术参数：

\*1、通气模式：NCPAP、NIPPV、SNIPPV、HFNC；

2、可选配氧控系统；

3、吸气最大压力≥20cmH2O，PEEP：1～15cmH2O可调，呼吸频率1～120bpm可调；

4、峰值流量：≥30L/min；

\*5、原厂配置的鼻插、鼻罩和发生器符合医院要求，或者可兼容其他品牌。

三、配置：

1、通用配置：主机1台、台车1辆、进口湿化器1台；

2、面罩、鼻罩、发生器和头带按临床要求配齐：

①PICU：适用范围内所需的所有附件；

②急诊：适用范围内所需的所有附件；

③新生儿内科：适用于新生儿所需的附件。

四、售后服务（包括保修价格、质保期等）：

原厂质保期不少于2年。