|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **采购需求** |
| 1 | 压力蒸汽灭菌化学指示物 | 普通型 | 1. 适用于132℃-134℃预真空压力蒸汽灭菌器灭菌效果的监测，置于标准试验包或物品包中，判断是否达到灭菌标准。 2. 能科学的反映压力蒸汽灭菌处理的温度、温度持续时间、蒸汽的饱和度等多项参数。 3. 颜色变化易判读。 |
| 管腔型 | 1. 适用于132℃-134℃预真空压力蒸汽灭菌器灭菌效果的监测，监测范围包括管腔器械内部，敷料类物品以及金属实体器械。 2. 颜色变化易判读。 3. 提供配套PCD装置。 |

**压力蒸汽灭菌化学指示物采购需求**