**智能超声波洗筐机**

|  |
| --- |
|  **基本要求**1. 数量：1套；

2、用途：用于对药筐的清洗、去污。 |
|  **主要功能及参数**1、采用超声波对药筐进行清洗，清洗速度快，清洁效果好，彻底去除污渍，并且对药框无损伤；2、采用PLC+触摸屏控制模式，人机交互，智能化一键启动，智能检测循环工作，无需单次操控，简单、易懂；3、输送台智能检测传送，接纳方便、转移快捷；功能水槽之间智能抓取，采用机械手臂自动搬运，安全可靠；4、二次喷淋清洗模式，清洗无残留渍；5、批量清洗，单次循环≤3分钟/次，每次清洗篮筐数量≥30个;每小时清洗篮筐≥800只；6、兼容性好，大小药框都可清洗，最大清洗篮筐尺寸为：450\*310\*250；7、离心脱水，快速甩干，节省工序，出仓后无水滴；8、能满足静配中心满负荷运营需求；9、设备外型尺寸符合静配中心场地的要求；10、提供药筐干燥的解决方案；11、投标方承担设备安装、场地改造所产生的所有费用。 |
| **主要配置及附件**主机1台（含抓取机械手、超声波装置、高压喷淋系统和进口PLC+控制系统及触摸屏），篮筐盛具3只，药筐2000只（尺寸按静配中心要求配置）。 |
|  **售后服务要求**1. 提供相关资质、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明；
2. 提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训；
3. 保修期3年，提供一年不少于四次的巡检服务，系统软件终生免费升级；
4. 设备全生命周期内提供零配件及维修服务，维修24小时内相应，承诺购买保修及零配件优惠价格；
5. 药筐磨损后免费更换；
6. 交货期：合同签订后2个月内。
 |