手术头架参数

1. 总体要求

适用范围：手术头架根据手术需要作前后、左右摆动、高低升降等任意调节，以便于取得最佳的手术术野及体位固定。

1. 主要功能和技术参数
2. 满足于术中头颅牵引复位和固定，可及时应对急诊外伤造成的颈椎骨折及脱位，也可为安全开展颈椎内固定手术提供安全保障。可以承重5公斤，牵拉60N。
3. 三点式固定，操作简便、手术视野宽阔。
4. 头托采用硅胶材质，质地仿人体皮肤的柔软性，可缓解局部组织压力，与神经压迫，减少医源性损伤。
5. 满足于坐姿、仰卧、俯卧、侧卧等手术体位需求。
6. 配备成人、儿童用头钉。
7. 插脚直径：Φ12/14/16/18/20/22mm （适配我院手术床尺寸）。
8. 左右头钉可调节距离：90~250mm。
9. 万向球水平可调节范围：360°。
10. 万向球垂直可调节范围：0°~90°。

10、左右插脚可调节范围：190mm~590mm。

1. 配置要求
2. 底座1件
3. 适配连接架1件
4. 头托1套
5. 牵引弓1套
6. 颈椎牵引架1套
7. 砝码1套
8. 头夹1件
9. 头钉（儿童）1套、头钉（成人）1套