|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求** |
| 1 | 一次性医用温度传感器 | 体腔用；  长度：75cm-90cm | 1. 适用范围：   与具有体温监测功能的兼容性监护设备配套，用于采集和传递患者的体温信号时一次性使用。   1. 实现功能：   与医院在用监护设备（S/5 Compact、S/5CAM、BIS Complete、BIS EEG VISTA、M4735A、BeneHeart D2、BeneVision N1、 BeneVision N15、B450、 B650、VM6、iMEC8）适配，或可提供其他设备解决方案。  （标明可适配哪个规格型号设备） |

**一次性体温传感器需求**