|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求** |
| 1 | 电子注药泵  （输液装置） | 标称容量：150ml | 1. 适用范围：   用于多种原因引起的疼痛以及需要微量持续或间断注入药液的病人，也可用于癌症病人的化疗。   1. 实现功能： 2. 注药途径：静脉、硬膜外。 3. 配合电子注药泵驱动装置一起使用，与医院在用驱动装置（ZZB-I-150）适配，或可提供其他设备解决方案。   驱动装置要求：   1. 可设置每小时输液量； 2. 可持续输液； 3. 可自动给药； 4. 可锁定时间。 |

**电子注药泵需求**