**神外科在用耗材（大于5万）-产品参数表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求**（适用范围、实现功能、材质要求等） |
| 1 | 硬脑（脊）膜补片 | 尺寸：5-300平方厘米  形状：圆形、方形、扇形 | 1、用于硬脑膜、硬脊膜缺损时的修补或替代。  2、可吸收/不可吸收。 |
| 2 | 颅骨固定器 | 包含但不限直径10-30mm | 1、用于开颅后的骨辦固定。  2、包含可吸收性和不可吸收性两种。 |
| 3 | 钛网系统 | 钛网包含但不限于：120\*150mm、80\*120mm  钛钉包含但不限于：2.0\*5mm | 1、适用于颅骨缺失的修复。  2、包含钛网和钛钉。  3、钛网由符合标准的纯钛金制成，钛钉由符合标准的钛合金制成。 |
| 4 | 颌面接骨板 | 包含但不限于直形、2孔、4孔、8孔  长度包含但不限于：15-100mm | 1、适用于颌面骨折，骨瓣的固定。  2、包含可吸收材质及金属材质。 |
| 5 | 脑脊液分流管及附件 | 满足临床需求 | 1、适用于将脑脊液从脑室中引入腹膜腔或右心房中。  2、包含分流阀、导管、储液囊、压力调节工具等。  3、需置入体内。  4、包含普通分流管以及抗感染分流管。  5、包含Ommaya囊。 |
| 6 | 脑室外引流管及引流袋 | 引流管：直径包含但不限于12、14F  引流袋：包含但不限于700ml | 1、适用于排出脑室积液及血肿。  2、包含引流管和引流袋，组件包含导管、阀门、连接头等。  3、体外使用。  4、包含普通及抗感染外引流管。 |
| 7 | 颅内压测量套件 | 压力范围：-50-100mmHg（不限）  误差±2mmHg | 1、适用于颅骨切开后脑硬模下直接颅内压监测。  2、配套颅内压监测主机、主机带数据记录功能。 |
| 8 | 人工骨修复材料 | 包含但不限于8\*8\*3mm | 1、适用于术中造成的颅骨缺损和骨缝的填充。  2、与天然骨近似，符合人体内环境要求，有良好的生物相容性，利于新骨的形成。  3、三维立体结构 |
| 9 | 脑动脉瘤夹 | 长度：包含但不限于7mm  钳口张开：包含但不限于0.5-1mm | 1、适用于脑动脉瘤的永久性夹闭。  2、符合标准的钛或钴合金制成 |

签名：