**颅内压测量套件-产品参数表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求**（适用范围、实现功能、材质要求等） |
| 7 | 颅内压测量套件 | 压力范围：-50-100mmHg（不限）  误差±2mmHg | 1、适用于颅骨切开后脑硬模下直接颅内压监测。  2、配套颅内压监测主机、主机带数据记录功能。 |

签名：