**电凝切割剪刀-产品参数表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求**（适用范围、实现功能、材质要求等） |
| 1 | 一次性电凝切割剪刀 | 外径：2-10mm  手柄包含但不限于转轮前置  头部包含但不限于弯头 | 1、与高频手术设备配套使用，主要用于在内窥镜手术中作切割、电凝止血。 |

签名：