# 两院区零星标识标牌制作服务项目采购内容及需求

**一、概要**

1.本次招标是浙江大学医学院附属儿童医院零星标识标牌制作服务项目。安装和使用地点为浙江大学医学院附属儿童医院滨江院区及湖滨院区（采购人指定地点）。

2.本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质货物。

3.技术要求及标准的执行

供应商提供的货物应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一货物同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4.供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购货物的供货、运输、装卸、就位、检验、通过有关部门验收、维保期服务等各项工作。

**二、采购需求清单**

本项目的数量具体按实结算,清单详见附件。

**三、技术说明**

1.技术总体要求

（1）投标人根据采购清单，结合工程现场情况，设计、制作、安装符合要求的标识标牌，并提供相关的服务。

（2）所有标识系统设计方案必须经过采购人的确认，对不符合要求的，必须无条件修改设计方案，直至采购人满意。

（3）标识系统的设计、制作、安装工作必须符合国家和省市及行业相关规定，必须充分考虑安全性、美观性和合理性，为浙江大学医学院附属儿童医院提供清晰的导向作用。

2.标牌上的内容、文字和符号

（1）标牌上的内容和排列方式以及颜色应按采购文件要求，没有规定的由标牌的设计者设计并需经采购人确认。

（2）标牌上的汉字、英文字母/拉丁字母、希腊字母、罗马数字及阿拉伯数字的书写字号应符合国际通用规定。字体清晰可辨。

（3）标牌中特殊字体必须经过采购人确认。

3.材料

（1）标牌用材料根据采购文件要求，不得更换材质，不得偷工减料。

（2）材料必须是全新的，未曾使用过的。

（3）选用的材料必须是环保的，符合国家有关行业质量标准的材料。

4. 外观要求

（1）标牌的周边应平直，不应有明显的毛刺和齿形及波形。正面应平整光洁。

（2）边框线应匀称、平直，不应弯曲断缺。

（3）文字、符号的大小和线条粗细应整齐醒目，排列匀称，不应断缺和模糊不清。

（4）表面不应有裂纹和明显的擦伤丝纹以及有影响其清晰的锈迹、斑点、暗影。

（5）涂镀层不应有气孔、气泡、雾状、污迹、皱纹、剥落迹象和明显的颗粒杂质。

（6）粘贴标牌不应出现折痕、皱纹、自卷、撕裂和粘结剂渗出等现象。

（7）标牌的颜色应清晰醒目、色泽均匀，不应有泛色。两种及两种以上颜色套印的标牌，色彩间边缘应整齐、清晰，两色相接处不应有间隙。

（8）标牌类型尺寸颜色参照采购人在用的标牌外观制作，或按采购人要求进行修改。

5、本项目需拟派专人与甲方相关科室经办人进行对接，负责与科室经办人联络和供货管理等，服务期内人员不得自行更换。拟派的专人包括负责人、设计人员以及制作人员等；要求上述人员均具有丰富的专业经验及沟通处理能力。

6、要求乙方具有一定的运输能力，保障标识标牌等产品能安全及时的送达指定的位置。

**四、质保期**

项目最终验收合格并正式投入使用以后不少于1年，质保期内，如因商品本身质量问题（正常损耗除外）引起的一切投诉和纠纷，由中标人负责并赔偿。

**五、付款方式**

1.中标人应在合同签订后7个工作日内，支付合同总价的2.5%作为履约保证金，服务期满1年后，无质量问题，30天内无息退还。

2.按实际需求分批次送货，发票随货，货款按实际送货量结算，货到验收完毕后30天内支付货款。

**六、售后服务**

1.投标人需在12小时内响应，24小时解决问题和招标人提出的合理要求，在投标书中请提供详细的售后服务承诺书。

2.质保期间，在规定的售后服务响应时间内，投标人不能满足招标人合理要求的，招标人可以找第三方进行维修，其费用由投标方承担或从质保金中扣除。

**七、验收**

1.供货方应提供产品的有效检验文件，经买方认可后，与性能指标、合同内容一起作为产品验收标准，买方对产品验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收标准：投标样品及投标响应参数中的优者。本次采购不排除招标人完全以投标样品作为验收依据。

2.在生产周期中，招标人将随机对生产中的货物进行实样抽检，指定第三方检测机构进行检测，并提供检测报告，检测费用由中标人承担，检测不合格视为验收不合格。验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须无条件的重新生产满足本次采购需求的货物，并且承担由此给用户造成的损失。

3.验收费用由产品投标人承担。

**八、订货与交货**

1.订货：采购方根据院内实际使用需求分批向供货方订货,订货以电话或书面形式通知供货方。

2.交货时间:在采购方订货后7个日历天内到货，应急货物48小时内到货。

3.交货地点：浙江大学医学院附属儿童医院指定地点。

4.服务期：1年

**九、相关说明**

1.中标人必须按有关规定和要求组织本次响应产品的生产、供货、运输、仓储、保管、配合验收、技术服务及售后服务，合同实施过程中的各种意外，其责任由成交供应商承担，招标人不承担任何责任。

2.违反报价规定及在评审过程中违法违纪或以任何形式采取不正当竞争手段的一经查实，取消本次报价资格，已经成交的终止委托合同，一切后果由责任者自负。

附件

**采购需求清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **联系单编号** | **项目名称** | **规格（cm）** | **材料及工艺** | **单位** | **制作数量** | **单价** | **合价** |
| 1 | 车贴 | 科室各类标识 | 21ｘ29.7 | 设计 打印 高清户外 无/有背胶写真覆膜 | 平方米 | 50 |  |  |
| 2 | 科室各类标识 | 30ｘ50 | 设计 打印 高清户外 无/有背胶写真覆膜 | 平方米 | 80 |  |  |
| 3 | 科室各类标识 | 40ｘ60 | 设计 打印 高清户外 无/有背胶写真覆膜 | 平方米 | 100 |  |  |
| 4 | 科室各类标识 | 50ｘ70 | 设计 打印 高清户外 无/有背胶写真覆膜 | 平方米 | 100 |  |  |
| 5 | 科室各类标识 | 60ｘ90 | 设计 打印 高清户外 无/有背胶写真覆膜 | 平方米 | 100 |  |  |
| 6 | 科室各类标识 | 100ｘ100 | 设计 打印 高清户外 无/有背胶写真覆膜 | 平方米 | 100 |  |  |
| 7 | 科室各类标识 | 5ｘ10 | 设计 打印 高清户外 白胶车贴 覆膜 | 平方米 | 50 |  |  |
| 8 | 科室各类标识 | 10ｘ21 | 设计 打印 高清户外 白胶车贴 覆膜 | 平方米 | 80 |  |  |
| 9 | 科室各类标识 | 15ｘ21 | 设计 打印 高清户外 白胶车贴 覆膜 | 平方米 | 50 |  |  |
| 10 | 科室各类标识 | 21ｘ30 | 设计 打印 高清户外 白胶车贴 覆膜 | 平方米 | 80 |  |  |
| 11 | 科室各类标识 | 30ｘ42 | 设计 打印 高清户外 白胶车贴 覆膜 | 平方米 | 100 |  |  |
| 12 | 科室各类标识 | 40ｘ60 | 设计 打印 高清户外 白胶车贴 覆膜 | 平方米 | 100 |  |  |
| 13 | 科室各类标识 | 50ｘ70 | 设计 打印 高清户外 白胶车贴 覆膜 | 平方米 | 100 |  |  |
| 14 | 科室各类标识 | 60ｘ90 | 设计 打印 高清户外 白胶车贴 覆膜 | 平方米 | 100 |  |  |
| 15 | 科室各类标识 | 100ｘ100 | 设计 打印 高清户外 白胶车贴 覆膜 | 平方米 | 100 |  |  |
| 16 | 科室各类标识 | 100ｘ100 | 设计 打印 高清户外 黑胶车贴 覆膜 | 平方米 | 100 |  |  |
| 17 | 玻璃腰线 | 12ｘ100 | 3M 高清户外车贴 裱膜 | 米 | 70 |  |  |
| 18 | 地贴线 | 20ｘ100 | 3M高清车贴 裱斜纹膜 | 米 | 100 |  |  |
| 19 | 地贴线 | 12ｘ100 | 3M高清车贴 裱斜纹膜 | 米 | 50 |  |  |
| 20 | PVC | 科室各类标识 | 5ｘ10 | 设计 打印 高清户外 白胶车贴 裱5mmpvc板 | 平方米 | 50 |  |  |
| 21 | 科室各类标识 | 10ｘ21 | 设计 打印 高清户外 白胶车贴 裱5mmpvc板 | 平方米 | 50 |  |  |
| 22 | 科室各类标识 | 15ｘ21 | 设计 打印 高清户外 白胶车贴 裱5mmpvc板 | 平方米 | 50 |  |  |
| 23 | 科室各类标识 | 21ｘ30 | 设计 打印 高清户外 白胶车贴 裱5mmpvc板 | 平方米 | 50 |  |  |
| 24 | 科室各类标识 | 30ｘ40 | 设计 打印 高清户外 白胶车贴 裱5mmpvc板 | 平方米 | 50 |  |  |
| 25 | 科室各类标识 | 40ｘ60 | 设计 打印 高清户外 白胶车贴 裱5mmpvc板 | 平方米 | 50 |  |  |
| 26 | 科室各类标识 | 50ｘ70 | 设计 打印 高清户外 白胶车贴 裱5mmpvc板 | 平方米 | 50 |  |  |
| 27 | 科室各类标识 | 60ｘ90 | 设计 打印 高清户外 白胶车贴 裱5mmpvc板 | 平方米 | 50 |  |  |
| 28 | 科室各类标识 | 100ｘ100 | 设计 打印 高清户外 白胶车贴 裱5mmpvc板 | 平方米 | 50 |  |  |
| 29 | 科室提示三角牌 | 20ｘ30 | 高清写真裱 5mm Pvc折成 三角形 | 个 | 20 |  |  |
| 30 | 科室提示三角牌 | 30ｘ40 | 高清写真裱 5mm Pvc折成 三角形 | 个 | 20 |  |  |
| 31 | 10mm pvc 雕刻字 | 1 | 10mm立体PVC雕刻字 正面UV印刷 | 厘米 | 300 |  |  |
| 32 | 20mm pvc 雕刻字 | 1 | 20mm立体PVC雕刻字 正面UV印刷 | 厘米 | 300 |  |  |
| 33 | 10mmpvc形象板 | 100ｘ100 | 10mmpvc 雕刻 正面文字UV高清印刷 | 平方 | 20 |  |  |
| 34 | 20mmpvc形象板 | 100ｘ100 | 20mmpvc 雕刻 正面文字UV高清印刷 | 平方 | 20 |  |  |
| 35 | 护理部提示牌 | 2.4ｘ6 | pvc 卡片 一级护理 | 块 | 20 |  |  |
| 36 | 科室介绍牌 | 100ｘ240 | Pvc裱写真包边、粘双层亚克力相片插盒 | 套 | 20 |  |  |
| 37 | KT | 科室各类标识 | 5ｘ10 | 设计 打印 高清户外 白胶车贴 裱KT板 | 平方米 | 20 |  |  |
| 38 | 科室各类标识 | 10ｘ21 | 设计 打印 高清户外 白胶车贴 裱KT板 | 平方米 | 20 |  |  |
| 39 | 科室各类标识 | 15ｘ21 | 设计 打印 高清户外 白胶车贴 裱KT板 | 平方米 | 20 |  |  |
| 40 | 科室各类标识 | 21ｘ30 | 设计 打印 高清户外 白胶车贴 裱KT板 | 平方米 | 20 |  |  |
| 41 | 科室各类标识 | 30ｘ40 | 设计 打印 高清户外 白胶车贴 裱KT板 | 平方米 | 20 |  |  |
| 42 | 科室各类标识 | 40ｘ60 | 设计 打印 高清户外 白胶车贴 裱KT板 | 平方米 | 20 |  |  |
| 43 | 科室各类标识 | 50ｘ70 | 设计 打印 高清户外 白胶车贴 裱KT板 | 平方米 | 20 |  |  |
| 44 | 科室各类标识 | 60ｘ90 | 设计 打印 高清户外 白胶车贴 裱KT板 | 平方米 | 20 |  |  |
| 45 | 科室各类标识 | 100ｘ100 | 设计 打印 高清户外 白胶车贴 裱KT板 | 平方米 | 20 |  |  |
| 46 | 科室各类标识 | 100ｘ100 | 设计 打印 高清户外 黑胶车贴 裱KT板 | 平方米 | 20 |  |  |
| 47 | 科室宣教板 | 100ｘ245 | 户外高清写真 裱KT板 加膜包边 | 平方米 | 10 |  |  |
| 48 | 科室介绍板 | 100ｘ240 | 户外高清写真 裱KT板 加膜包边 | 平方米 | 10 |  |  |
| 49 | 透明膜 | 透明膜 | 100ｘ100 | 户外 透明膜材质 | 平方 | 10 |  |  |
| 50 | 磨砂膜 | 100ｘ100 | 20丝 磨砂膜材质 | 平方 | 10 |  |  |
| 51 | 斜纹膜 | 100ｘ100 | 设计 打印 高清户外白车贴裱 斜纹膜 | 平方 | 10 |  |  |
| 52 | uv软膜 | 100ｘ100 | 设计 打印 高清户外 uv软膜 | 平方 | 10 |  |  |
| 53 | ABS | 滨江门诊名字牌 | 3ｘ20 | 3MM亚克力 UV ABS | 块 | 300 |  |  |
| 54 | 滨江住院部名字牌 | 3ｘ16 | 3MM亚克力 UV ABS | 块 | 300 |  |  |
| 55 | 滨湖门诊名字牌 | 5ｘ25 | 3MM亚克力 UV ABS | 块 | 300 |  |  |
| 56 | 湖滨住院部名字牌 | 3ｘ16 | 3MM亚克力 UV ABS | 块 | 300 |  |  |
| 57 | 丝印横幅 | 横幅 | 0.9ｘ1 | 高清丝印 | 米 | 80 |  |  |
| 58 | 授带 | 15ｘ100 | 高清丝印 | 条 | 40 |  |  |
| 59 | 党、文明岗，院旗帜 | 96ｘ144 | 旗帜布高清打印 | 面 | 40 |  |  |
| 60 | 党、文明岗，院旗帜 | 128ｘ192 | 旗帜布高清打印 | 面 | 40 |  |  |
| 61 | 临时易拉宝含海报 | 易拉宝 | 80ｘ200 | 设计 制作 不锈钢架子上高清pvc海报 | 套 | 40 |  |  |
| 62 | 门形展架 | 80ｘ180 | 设计 制作 门形外框架 挂高清pvc海报 | 套 | 100 |  |  |
| 63 | X展架 | 60ｘ160 | 设计 制作 X展架 挂高清pvc海报 | 套 | 1 |  |  |
| 64 | X展架 | 80ｘ180 | 设计 制作 X展架 挂高清pvc海报 | 套 | 1 |  |  |
| 65 | 无背胶海报高清户外写真 | 无背胶海报 门型海报的内芯 | 100ｘ100 | 800x1800 户外高清写真展架画面 | 平方 | 40 |  |  |
| 66 | 会议背景行架 | 280ｘ500 | 高清无味写真安装背景 | 套 | 6 |  |  |
| 67 | 立架含海报 | 铝合金立式展架 | 80ｘ180 | 铝合金丽屏立式展架 | 套 | 10 |  |  |
| 68 | 户外防风展架 | 60ｘ90 | 户外防风带滑轮防水含板 | 套 | 10 |  |  |
| 69 | 户外不锈钢立架 | 90ｘ150 | 5ｘ10的方管焊接 长90高150 画面尺寸60ｘ90 | 个 | 5 |  |  |
| 70 | 户外不锈钢立架 | 90ｘ200 | 5ｘ10的方管焊接 长90高150 画面尺寸90ｘ180 | 个 | 5 |  |  |
| 71 | L型钛合金架 | 100ｘ160 | 外框黄色钛合金、亚克力夹pvc | 套 | 1 |  |  |
| 72 | 立牌展示架 | 65ｘ167 | 镀锌钢管架 | 套 | 1 |  |  |
| 73 | 金属门牌 | 科室标准门牌 | 25ｘ25 | 1.5mm 铝板折成形烤漆、丝印、UV | 套 | 20 |  |  |
| 74 | 住院部楼层索引牌 | 5ｘ100 | 单块1.5mm铝板折成形烤漆、丝印、UV | 块 | 1 |  |  |
| 75 | 住院部吊牌 | 50ｘ240 | 1.5mm铝板折成形烤漆、丝印、UV | 块 | 1 |  |  |
| 76 | 不锈钢流程架含海报 | 不锈钢流程架 | 53ｘ73 | 不锈钢外框、亚克力、裱海报 | 套 | 25 |  |  |
| 77 | 不锈钢流程架 | 63ｘ93 | 不锈钢外框、亚克力、裱海报 | 套 | 25 |  |  |
| 78 | 楼层牌 | 40ｘ40 | 1mm 不锈钢 折形 烤漆 丝印 | 块 | 1 |  |  |
| 79 | 亚克力流程架含海报 | 亚克力流程框架 | 53ｘ73 | 250mmpvc 、亚克力夹画装广告订 | 套 | 20 |  |  |
| 80 | 亚克力流程框架 | 63ｘ93 | 250mmpvc 、亚克力夹画装广告订 | 套 | 20 |  |  |
| 81 | 亚克力科室门牌 包含可插姓名牌透明盒 | 20ｘ30 | 厚度10mm亚克力 雕刻UV牌 | 块 | 20 |  |  |
| 82 | 奖章证书 | 荣誉证书 | 21ｘ30 | 彩印300G冰白珠光纸加皮外盒 | 套 | 100 |  |  |
| 83 | 荣誉证书 | 30ｘ46 | 彩印300G冰白珠光纸加皮外盒 | 套 | 100 |  |  |
| 84 | 奖励镜框 | 22ｘ35 | 全玻璃镜框 | 套 | 40 |  |  |
| 85 | 奖励镜框 | 22ｘ35 | 木外框加玻璃镜面 | 套 | 30 |  |  |
| 86 | 奖励镜框 | 35ｘ45 | 木外框加玻璃镜面 | 套 | 30 |  |  |
| 87 | 奖励奖杯 | 15ｘ35 | 水晶玻璃 雕刻字 | 个 | 50 |  |  |
| 88 | 亚克力夹画立架 | 亚克力摆架 | 10ｘ15 | 双层 亚克力 夹画 | 个 | 50 |  |  |
| 89 | 亚克力摆架 | 15ｘ21 | 双层 亚克力 夹画 | 个 | 50 |  |  |
| 90 | 亚克力摆架 | 21ｘ30 | 双层 亚克力 夹画 | 个 | 50 |  |  |
| 91 | 亚克力摆架 | 30ｘ42 | 双层 亚克力 夹画 | 个 | 50 |  |  |
| 92 | 亚克力字 | 亚克力激光雕刻字 | 1 | 厚度15mm 透明亚克力字反面UV | 厘米 | 300 |  |  |
| 93 | 亚克力激光雕刻字 | 1 | 厚度10mm 透明亚克力字反面UV | 厘米 | 300 |  |  |
| 94 | 5mm亚克力形象板 | 100ｘ100 | 5mm透明亚克力 雕刻 反面文字UV高清印刷 | 平方米 | 50 |  |  |
| 95 | 8mm亚克力形象板 | 100ｘ100 | 8mm透明亚克力 雕刻 反面文字UV高清印刷 | 平方米 | 50 |  |  |
| 96 | 亚克力牌 | 科室床位号牌 | 10ｘ25 | 5mm 亚克力烤漆、丝印、UV | 块 | 200 |  |  |
| 97 | 健康宣教园地 | 120ｘ150 | 亚克力背面镜像UV粘双层亚克力宣传资料插盒 | 套 | 10 |  |  |
| 98 | 床边提示牌 | 7ｘ11 | 300G白卡纸双面彩印塑封打孔配珠链 | 套 | 20 |  |  |
| 99 | 牌匾 | 科室铜铭牌 | 30ｘ50 | 1mm 铜牌 折边 面板丝印 uv | 块 | 5 |  |  |
| 100 | 科室铜铭牌 | 40ｘ60 | 1mm 铜牌 折边 面板丝印 uv | 块 | 5 |  |  |
| 101 | 科室不锈钢铭牌 | 30ｘ50 | 1mm不绣钢 折边 面板丝印 uv | 块 | 5 |  |  |
| 102 | 科室不锈钢铭牌 | 40ｘ60 | 1mm不绣钢 折边 面板丝印 uv | 块 | 5 |  |  |
| 103 | 设计费 | 电子版设计 | 60ｘ90 | 电子版设计 | 项 | 10 |  |  |
| 104 | 胸牌 | 胸牌 | 9ｘ13 | 透明卡套+挂绳+内页设计打印 | 套 | 100 |  |  |
| 105 | 灯箱+发光字 | 发光灯箱立架 | 100ｘ100 | 材质：304不锈钢激光雕刻成型， 围边焊接打磨抛光，烤漆处理， 内置LED灯源 | 平方米 | 5 |  |  |
| 106 | 不锈钢发光字 | 100ｘ100 | 不绣钢围边 底板LED板 面板亚克力 | 米 | 5 |  |  |
| 107 | 迷你发光字 | 100ｘ100 | 2cm 亚克力面板雕刻+1cm底板装灯 | 米 | 5 |  |  |
| 108 | 软膜灯箱 | 100ｘ100 | 8cm 厚度 边框铝边 底板LED灯 面板UV软膜 | 平方米 | 5 |  |  |
| 109 | 对外宣传资料 | 三折页 | 5.5ｘ91 | 200g铜版纸 双面彩印 压痕 折好 | 张 | 100 |  |  |
| 110 | 四折页 | 5.5ｘ91 | 200g铜版纸 双面彩印 压痕 折好 | 张 | 100 |  |  |
| 111 | 名片 | 5.5ｘ91 | 350铜板纸 双面彩印 覆膜 | 张 | 500 |  |  |
| 112 | 名片 | 3ｘ5 | 350G 白卡纸 双面彩印 | 张 | 500 |  |  |
| 113 | 名片 | 4ｘ6 | 350G 特种卡纸 双面彩印 烫金加凹凸 | 张 | 500 |  |  |
| 114 | 不干胶不防水 | 不干胶复膜 | 21ｘ29.7 | 200G铜版纸不干胶 彩色打印 加热膜 | 张 | 1000 |  |  |
| 115 | 不干胶复膜 | 29.7ｘ42 | 200G铜版纸不干胶 彩色打印 加热膜 | 张 | 1000 |  |  |
| 116 | 医院logo不干胶 | 6ｘ6 | 200G铜版纸不干胶 彩色打印 加热膜 机械切圆形 | 张 | 2000 |  |  |
| 117 | 医院logo不干胶 | 10ｘ10 | 200G铜版纸不干胶 彩色打印 加热膜 机械切圆形 | 张 | 2000 |  |  |
| 118 | 医院logo不干胶 | 15ｘ15 | 200G铜版纸不干胶 彩色打印 加热膜 机械切圆形 | 张 | 2000 |  |  |
| 119 | 其它 | 科室 橡胶章 | 5ｘ5 | 激光雕刻成型 | 个 | 100 |  |  |
| 120 | 科室 橡胶章 | 21ｘ29.7 | 激光雕刻成型 | 个 | 100 |  |  |
| 121 | 胸章 | 21ｘ29.7 | 亚克力滴胶 | 张 | 10 |  |  |
| 122 | 感谢卡 | 15ｘ21 | 300G凤尾黄理珠光纸双面彩印 | 张 | 50 |  |  |
| 123 | 铜版纸打印 | 21ｘ29.7 | A4 157G 铜板纸 单面打印 | 张 | 100 |  |  |
| 124 | 铜版纸打印 | 21ｘ29.7 | A4 200G 铜板纸 单面打印 | 张 | 100 |  |  |
| 125 | 铜版纸打印 | 21ｘ29.7 | A4 250G 铜板纸 单面打印 | 张 | 100 |  |  |
| 126 | 铜版纸打印 | 21ｘ29.7 | A4 300G 铜板纸 单面打印 | 张 | 100 |  |  |
| 127 | 宣传橱窗照片 | 8ｘ11 | 照片冲印+塑封 | 张 | 300 |  |  |