**钛质捆绑系统（骨针）-产品参数表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **产品需求**（适用范围、实现功能、材质要求等） |
| 1 | 金属缆索内固定系统  钛质捆绑系统（骨针） | 包含但不限于穿针圆形、锥刃  直径：0.8-3mm  长度：120-300mm | 1、适用于四肢骨折的捆扎。  2、由缆索、锁紧扣、穿针组成。  3、由符合标准的钛合金或纯钛材料制成。  4、表明光滑无毛刺。  5、0.8和1.0mm的内固定单双箭头都需要 |

签名：