|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 生命体征监测仪 |
| 科 室 | 护理相关科室 |
| 1. **主要功能：**

适用于儿童及新生儿的无创血压、氧饱和度等生命体征的监测。1. **主要技术参数：**
2. 彩色液晶显示屏，分辨率≥800\*600；
3. 具有多参数声光报警，报警级别可调；
4. 具有回顾功能；
5. 电池、交流电两路供电；
6. 设备轻巧，携带方便；
7. 可连接医院电子病历系统，便于统一管理。
8. **单台配置（共120台）：**

主机1台，袖带6个，无创血压充气管1根，重复性使用捆绑式或指夹式氧饱和度探头1个（或同等价值的一次性探头），备用电池1块。**四、售后服务（包括保修价格、质保期等）：**原厂质保期不少于 5 年 |